**深圳市第二高级中学2019年度空调配件购置及安装项目**

**招标需求**

1. **投标方须知：**
2. 投标文件的编制（都需加盖公章）：
   1. 投标函；
      1. 投标函（格式）
      2. 投标一览表（格式见附件一）
      3. 投标分项报价表（格式见附件二）
      4. 货物说明一览表（格式见附件三）
      5. 技术规格偏离表（格式见附件四）
      6. 本项目维保及售后服务条款
   2. 资格证明文件(统一格式)，包括：
      1. 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
      2. 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）
      3. 法人组织机构代码
      4. 法人代表证明
      5. 法人代表授权书
      6. 产品授权证书
   3. 报价要求：
      1. 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。
      2. 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品，进口产品须在供货时提供完整的报关证明和原产地证明等文件。
      3. 本项目采用为包工包料方式，投标报价应包含以下但不限于以下费用：设备费、运输费、施工费、管理费、税金、质保期维修服务等所有相关费用。同时，若项目变更产生的费用不超过投标总价的5%，采购人将不再追加费用。本项目最终结算价不得超过投标价。结算货币为人民币。
      4. 本单位对投标人的任何报价均视为其对本招标文件内容（包括对产品名称、数量、配置要求、技术规格、履行期限、履行地点、付款方式、安装条件等）已全部理解。
      5. 投标人在投标时应将随产品附送的零配件等的费用计入投标总价。
      6. 服务地点：深圳市第二高级中学。
   4. 投标文件恕不退还。
3. 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：
   1. 投标截止时间为：详情请查阅[WWW.SZ2G.CN](http://WWW.SZ2G.CN)最新公告。
   2. 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。
   3. 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学四楼会议室
4. 投标文件的份数和签署：
   1. 投标人应提供投标文件正本一份，副本两份；
   2. 投标文件的封面应在右上角注明“正本”或“副本”，正本和副本若有不一致之处，以正本为准；
   3. 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章；
5. 现场踏勘：投标人须于2019年4月26日9:00-17:00到我单位进行现场勘查并签到，熟悉采购人现有系统的运行情况以及环境情况，进而自行确定项目可能的施工等其他费用。
6. 投标保证金：免收；
7. 评标与定标方式：采用综合评标法，报价最接近所有投标报价的均价的为预中标单位。
8. 合同签订：中标单位收到《中标通知书》后，3个日历日内与用户方签订合同。
9. **服务范围**
   * 1. 维护设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 高三年级教室天花机材料 | 五匹铜管 | 米 | 560 |
| 打孔 | 个 | 40 |
| 水管及保温 | 米 | 560 |
| 单拆教室三匹空调 | 台 | 40 |
| 外机PVC保护套管 | 米 | 80 |
| 外机PVC保护套管弯头 | 个 | 40 |
| 五金配件(内机吊架、铜管固定用) | 批 | 1 |
| 教室及宿舍拆旧机 | 拆装三匹旧机 | 台 | 60 |
| 三匹旧机加雪种 | 台 | 30 |
| 单拆一匹旧机 | 台 | 150 |
| 教室外墙水管改造 | PVC管 | 米 | 140 |
| 加装排气口 | 个 | 60 |
| 疏通教学楼全部水管 | 批 | 1 |
| 学生教室及答疑室空调线路整改 | 拆除旧电源线及线盒 | 台 | 128 |
| 安装新电源线及线盒 | 台 | 128 |
| 4平方电源线（每台6米） | 米 | 768 |
| 2.5平方地线（每台3米） | 个 | 384 |
| 多联机更换集中控制器（食堂及报告厅 | 通讯模块MC30-00/E2 | 个 | 9 |
| 集中控制器CC51-24E(M) | 个 | 4 |
| 控制器电箱及安装 | 个 | 4 |
| 调试费用 | 个 | 13 |

**三、商务需求**

（一）、资质要求：

1. 投标人必须是具有深圳本地服务机构的独立法人公司，本项目不接受联合体投标。
2. 投标人注册资金10万以上（含10万的深圳市注册企业）。
3. 投标人必须取得格力空调原厂授权的经销商及特约安装服务单位，并提供原件的扫描件，原件备查。
4. 投标企业必须有同等学校或以上安装维护的经验。

（二）、其他要求：

1. 工期： 2019年05月05日——2019年09月31日。
2. 服务地点：深圳市南山区西丽茶光路北深圳市第二高级中学 。
3. 付款方式：按深圳市财政局要求，服务费分两期支付。合同签订后支付一半费用，工程整体完工后，经审核通过后支付余下费用。
4. 本项目预算为：190000元，供应商投标文件的投标总金额超出预算的，为无效投标文件，予以废标处理。

**四、服务需求**

1. 提供维护工具及软件要求：防静电除尘设备，高压风泵，吸尘器、雪种泄漏检测器、万用表、电流表、毫伏表、高空作业相关安全装置等相关专业工具。

1. 安装人员需持证上岗，有购买行业保险。所安装空调应能获得厂家保修，因该批次空调含开机密码，因符合要求取得开机密码。如出现保修失效，一切损失将有安装单位负全责，保修期自空调安装当天计算，有效期六年，追责期应六年有效。
2. 需做安装维护日志，以供备查。
3. 在安装维护过程中因维护人员人为损坏设备将无偿修复，如果不能修复将照价赔偿。