**深圳市第二高级中学（深圳市中小学艺术教育基地）**

**2018年艺术教育基地装修工程**

**招 标 文 件**

**一、项目简介：**

该项目位于南山区茶光路，深圳市第二高级中学校区东南角，深圳市中小学艺术教育基地。通过该项目的实施，完善、改造艺术教育基地贵宾接待室、会议室、办公室等。

1. **投标人须知**

1、投标人必须为合法的工程商，持有国内市场监督管理局签发的有效营业执照。

2、具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质。

3、**预算控制金额为人民币叁拾玖万元（￥390, 000.00元）。**

4、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

5、中标单位在施工过程中应注意文明，保持现场及周围环境的清洁，损坏现场物品或原有建筑，应当原价赔偿。

6、此次招标以综合评标法评标，报价最接近均价为预中标供应商，公示三天后，如无异议，则确定为中标供应商。

7、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

8、付款方式：按照市财政委员会规定的付款方式执行。

9、中标单位必须自中标通知书发放之日起五个日历日内与甲方签订合同，逾期不签则视为自动放弃中标。签订合同后45个日历日内完成工程，逾期按每日500元处罚乙方。逾期累计十个日历日，甲方将取消合同。（投标文件需响应本条款）。

**三、保修期**

1、质保金：按合同价5%收取质保金，一年质保期后若无质量问题无

息退还质保金。

1. 工程保修期为验收合格之日起二年。

**四**、**艺术教育基地装修工程清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 装饰部分 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程、其它 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 011616B003001 | 墙面乳胶漆铲除 | 1.二三层部分办公室墙面乳胶漆铲除 | m2 | 950.00 |  |  |  |
| 2 | 011203001001 | 遗漏零星修缮工程项目 | 1.人工、材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 011610002001 | 三层办公室1、2门窗拆除 | 1.人工、材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 三层办公室1、2走道墙修复复原 | 1.人工、材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 000102004001 | 环境空气检测 | 1.专业公司检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011210005001 | 公共卫生间入口弹簧抗倍特挡板（男卫） | 1.成品订制，尺寸规格550mm\*1200\*mm\*2 | 个 | 9 |  |  |  |
| 7 | 030404031001 | 接待室卫生间排气扇 | 1.300\*300排气扇，配套排风管20米，人工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 010103002001 | 垃圾清运堆放 | 1.人工清运堆放至物业指定位置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.垃圾装车清运 | 车 | 6.000 |  |  |  |
| 10 | 040205009001 | 地面清洁费用 | 1.施工完成人工清洁场地 | 工 | 4.000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层接待室 | |  |  |  |  |  |
| 11 | 011102001001 | 仿大理石瓷砖（含踏步） | 1.仿大理石瓷砖（CT-02 800\*800mm）  2.1:2.5水泥砂浆结合层  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 80.00 |  |  |  |
| 12 | 011105B001001 | 波打线 | 1.波打线（CT-04 80、150mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 011108001001 | 门槛石 | 1.门槛石（ST-03 200mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 011302001001 | 双层石膏板吊顶（平顶） | 1.双层9.5mm石膏板轻钢龙骨吊顶、烤漆铝嵌条  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 32.50 |  |  |  |
| 15 | 011302001002 | 双层石膏板吊顶（造型） | 1.双层9.5mm石膏板轻钢龙骨吊顶面层、18mm阻燃夹板基层，局部单层石膏板，含天花造型灯槽、方形造型框等  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 16 | 010810002001 | 窗帘盒（直型） | 1.双层9.5mm石膏板面层、18mm阻燃夹板打底，轻钢龙骨基层。  2.280\*200mm  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 6.90 |  |  |  |
| 17 | 011406001001 | 天棚乳胶漆 | 1.天棚刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 110.80 |  |  |  |
| 18 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1.高档墙纸（WP-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 19 | 011204001001 | 仿大理石瓷砖（干挂） | 1.仿大理石瓷砖（CT-02 600\*1200mm）  2.镀锌扁通、L50\*50\*4镀锌角铁打底  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 23.08 |  |  |  |
| 20 | 011207001001 | 木饰面墙面 | 1.20mm 1：3水泥 砂浆找平 2.双层木龙骨打底 （防火防霉防水） 3.12mm阻燃夹板基 层 4.木饰面面层（ WD-01） 5.包括图纸设计要求所需其余配套材 料及配件 | m2 | 40.55 |  |  |  |
| 21 | 011105006001 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线  2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 23.30 |  |  |  |
| 22 | 011109B002001 | 实木栏杆 | 1.实木栏杆（WD-01 900mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 4.20 |  |  |  |
| 23 | 010801001001 | 成品木门 | 1.成品木门（WD-01 900\*2250mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 二层办公间 | |  |  |  |  |  |
| 24 | 011406001002 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 103.43 |  |  |  |
| 25 | 010809004001 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 6.00 |  |  |  |
| 26 | 011210006001 | 新做轻钢龙骨隔墙（封堵水管） | 1.100厚轻钢龙骨双面单层12mm石膏板隔墙  2.包括12mm石膏板、75#轻钢龙骨等图纸设计要求所需材料及配件 | m2 | 7.80 |  |  |  |
| 27 | 011302001003 | 铝板吊顶 | 1.600\*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 63.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 二层会议室 | |  |  |  |  |  |
| 28 | 011101005001 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 29 | 011103003001 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（  PV-01）2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 30 | 011108001002 | 门槛石 | 1.门槛石（ST-03 200mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 011210006002 | 新做轻钢龙骨隔墙（封堵水管） | 1.100厚轻钢龙骨双面单层12mm石膏板隔墙  2.包括12mm石膏板、75#轻钢龙骨等图纸设计要求所需材料及配件 | m2 | 6.00 |  |  |  |
| 32 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 1.高档墙纸（WP-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 10.08 |  |  |  |
| 33 | 011207001002 | 扪布墙面 | 1.木龙骨打底，18mm阻燃夹板基层，1mm厚铁板面贴扪布饰面（WP-02）  2.5mm不锈钢收口条  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 12.40 |  |  |  |
| 34 | 011302001004 | 双层石膏板吊顶（平顶） | 1.双层9.5mm石膏板轻钢龙骨吊顶、20mm宽不锈钢条走边  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 39.92 |  |  |  |
| 35 | 011406001003 | 天棚乳胶漆 | 1.天棚刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 39.92 |  |  |  |
| 36 | 011302001005 | 仿木纹铝方通吊顶 | 1.仿木纹铝方通间隔60mm（60mm\*100mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 30.80 |  |  |  |
| 37 | 011407002001 | 原顶喷灰 | 1.原顶喷灰色乳胶漆  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 38 | 010810002002 | 窗帘盒（直型） | 1.双层9.5mm石膏 板面层、18mm阻燃 夹板打底，轻钢龙骨基层。 2.280\*200mm 3.包括图纸设计要 求所需其余配套材 料及配件 | m | 6.90 |  |  |  |
| 39 | 011105006002 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线  2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 19.38 |  |  |  |
| 40 | 010809004002 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01）  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 6.00 |  |  |  |
| 41 | 011408001003 | 墙纸裱糊 | 1.高档墙纸（WP-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 68.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层办公室1 | |  |  |  |  |  |
| 42 | 011406001004 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 58.79 |  |  |  |
| 43 | 011105003001 | 踢脚线 | 1.20mm 1：3水泥砂浆找平、瓷砖踢脚线  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 5.30 |  |  |  |
| 44 | 011302001006 | 铝板吊顶 | 1.600\*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 45 | 010807001001 | 新做玻璃推拉窗 | 1.新做90系铝合金玻璃推拉窗（型材厚度1.4MM）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 2.40 |  |  |  |
| 46 | 010809004003 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01）  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 1.85 |  |  |  |
| 47 | 010801001002 | 成品木门 | 1.成品木门（WD-01 900\*2400mm）  2.包括图纸设计要  求所需其余配套材  料及配件 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层办公室2 | |  |  |  |  |  |
| 48 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.50\*50\*5镀锌角钢骨架，横向间距600MM固定在梁下面封12厘夹板，面饰9MM厚石膏板  2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 22.50 |  |  |  |
| 49 | 010802001001 | 12mm厚钢化玻璃门 | 1.地弹簧玻璃门（ 900\*3000mm）、金属拉手  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 50 | 011210006003 | 新做轻钢龙骨隔墙（封堵水管） | 1.100厚轻钢龙骨双面单层12mm石膏板隔墙  2.包括12mm石膏板、75#轻钢龙骨等图纸设计要求所需材料及配件 | m2 | 5.40 |  |  |  |
| 51 | 011406001005 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 57.39 |  |  |  |
| 52 | 011105003002 | 踢脚线 | 1.20mm 1：3水泥砂浆找平、瓷砖踢脚线  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 5.30 |  |  |  |
| 53 | 011302001007 | 铝板吊顶 | 1.600\*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 18.00 |  |  |  |
| 54 | 010807001002 | 新做玻璃推拉窗 | 1.新做90系铝合金玻璃推拉窗（型材厚度1.4MM）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 2.40 |  |  |  |
| 55 | 010809004004 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（  ST-01）  2.包括图纸设计要  求所需其余配套材  料及配件 | m | 1.85 |  |  |  |
| 56 | 010801001003 | 成品木门 | 1.成品木门（WD-01 900\*2400mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层办公室3、接待室 | |  |  |  |  |  |
| 57 | 011210006004 | 新做轻钢龙骨隔墙（封堵水管） | 1.100厚轻钢龙骨双面单层12mm石膏板隔墙  2.包括12mm石膏板、75#轻钢龙骨等图纸设计要求所需材料及配件 | m2 | 5.40 |  |  |  |
| 58 | 011406001006 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 116.00 |  |  |  |
| 59 | 011302001008 | 铝板吊顶 | 1.600\*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 60 | 010809004005 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 1.90 |  |  |  |
| 61 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.50\*50\*5镀锌角钢骨架，横向间距600MM固定在梁下面封12厘夹板，面饰9MM厚石膏板  2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 22.50 |  |  |  |
| 62 | 010802001002 | 12mm厚钢化玻璃门 | 1.地弹簧玻璃门（ 900\*3000mm）、金属拉手  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层培训室 | |  |  |  |  |  |
| 63 | 011207001003 | 条形吸音板墙面 | 1.轻钢龙骨打底，50mm厚32K环保吸音棉  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 168.00 |  |  |  |
| 64 | 011105006003 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线  2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 49.00 |  |  |  |
| 65 | 010809004006 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01）  3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 12.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 机电部分 | |  |  |  |  |  |
| 66 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱1AL1  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 67 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱1AL3  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 030412001001 | 灯具 | 1.600\*600灯盘  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 19 |  |  |  |
| 69 | 030412001002 | 灯具 | 1.固定式筒灯  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 26 |  |  |  |
| 70 | 030412001003 | 灯具 | 1.嵌入式可调角射灯  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 21 |  |  |  |
| 71 | 011304001001 | 灯带 | 1.条形灯带  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 67.99 |  |  |  |
| 72 | 030404035001 | 插座 | 1.带保护接点暗装插座  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 23 |  |  |  |
| 73 | 030404035002 | 插座 | 1.地面插座  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 6 |  |  |  |
| 74 | 030404034001 | 开关 | 1.一位暗装开关  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 18 |  |  |  |
| 75 | 030404034002 | 开关 | 1.二位暗装开关  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 8 |  |  |  |
| 76 | 030404034003 | 开关 | 1.三位暗装开关  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 5 |  |  |  |
| 77 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆穿管敷设ZR-YJV-5x16  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 126.26 |  |  |  |
| 78 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线ZRBV2.5mm2  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 1706.10 |  |  |  |
| 79 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线ZRBV4.0mm2  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 1771.38 |  |  |  |
| 80 | 030411001001 | 配管 | 1.JDG20镀锌钢管明敷  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 515.35 |  |  |  |
| 81 | 030411001002 | 配管 | 1.JDG25镀锌钢管明敷  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 406.46 |  |  |  |
| 82 | 030411001003 | 配管 | 1.PC40难燃硬质塑料管明敷  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 143.00 |  |  |  |
| 83 | 030411001007 | 配管 | 1.JDG20镀锌钢管  暗敷  2.包括图纸设计要求所需其余配套材  料及配件 | m | 90.20 |  |  |  |
| 84 | 030411001004 | 配管 | 1.JDG25镀锌钢管暗敷  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 284.00 |  |  |  |
| 85 | 030411001005 | 配管 | 1.PC40难燃硬质塑料管暗敷  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 8.00 |  |  |  |
| 86 | 030411001006 | 配管 | 1.灯具引下接线镀锌软管  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 152.00 |  |  |  |
| 87 | 030413002001 | 凿槽恢复 | 1.暗敷管线凿槽恢复  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m | 534.20 |  |  |  |
| 88 | 030411006001 | 接线盒 | 1.镀锌接线盒  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 283 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调部分 | |  |  |  |  |  |
| 89 | 030108006001 | 新风机组吊装 | 1.新风机组吊装  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 4 |  |  |  |
| 90 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.风机盘管  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 4 |  |  |  |
| 91 | 030702001001 | 0.75mm镀锌钢板风管 | 1.0.75mm镀锌钢板风管制作安装  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 92 | 030702001002 | 20mm厚橡塑降噪隔音棉 | 1.20mm厚降噪隔音棉  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 93 | 030702001003 | 降噪隔音棉胶水 | 1.隔音棉胶水  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 桶 | 6.000 |  |  |  |
| 94 | 030603002001 | 手动对开多叶调节阀200\*150 | 1.手动对开多叶调  节阀200\*150  2.包括图纸设计要求所需其余配套材  料及配件 | 个 | 8 |  |  |  |
| 95 | 030703007001 | 方形散流器300\*300 | 1.方形散流器300\*300  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 18 |  |  |  |
| 96 | 030703007002 | 圆形回风百叶Φ500（带网） | 1.圆形回风百叶Φ500（带网）  2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |

# 五、投标文件格式（提供复印件并加盖公章)

# 投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

1、投标一览表。

2、报价表。

3、法人代表授权书。

4、营业执照及相关资质证书。

**六、工程设计图（附件）**